

EZ4 MINI 使用说明及注意  
**1）在PC端用FAT格式格式化TF卡（EZ4最大支持2GB的SD卡）  
2）可直接拷贝游戏到SD卡上执行，无需下载任何软件; 也可下载EZ4官方软件包（包含内核以及EZ4 Client等文件），官方建议运行前请给所有游戏打补丁**

**  
3）在PC端使用软件包里的EZ4 Client程序给游戏打补丁  
4）请把通过EZ4 Client程序打好补丁的游戏改名为英文或者数字名称 （如：ABCDEFGH.gba或者ABCD1234.gba）,再把改好名字游戏拷贝到TF卡上即可**

****

**5）运行游戏（可选好游戏直接按A键在PSRAM模式下运行游戏或者选择游戏按Select键拷贝到Nor里），用EZ4 Client打过补丁的游戏可在Nor里合卡**

**6）升级内核：下载最新EZ4软件包并解压，把解压后的所有文件拷贝到TF卡的根目录下，把EZ4插进GBA/GBASP/GBM/NDS，开机立即按R键，会出现百分比形式的写入，等待100%写入后自动跳回菜单，升级则成功完成，在升级过程中切勿断电。**

**提醒：  
1）PSRAM下可直接运行小等于16M的游戏**  
**2）NOR下可先烧录小等于32M的游戏**，**之后会在EZ-Disk文件夹下显示Nor里烧录完成的游戏名字。**

**如遇到某些汉化游戏在PSRAM下出现死机或白屏情况，请将游戏用EZ4 Client程序打补丁后烧录到Nor里执行，因为某些汉化游戏修改了游戏内容导致游戏执行速度改变，所以烧录到Nor里高速读取可以解决。**

**谢谢支持！**

**主页：**[www.ezflash.cn](http://www.ezflash.cn)

**联系方式：**[sales@ezflash.cn](mailto:sales@ezflash.cn)